**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

## Przedmiotem zamówienia jest remont ogrodzenia w Zespole Szkół Spożywczo - Gastronomicznych przy ul. Komorskiej 17/23 w Warszawie.

1.Realizacja remontu.

1.1.Realizacja zadania wymaga wykonania następujących prac wg Kodu Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń – główny przedmiot

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45262300-4 Roboty betonowe

2. Roboty rozbiórkowe i ziemne.

2.1. Elementy stalowe

Należy rozebrać i przekazać użytkownikowi Dyrektorowi przedszkola całe ogrodzenie

zewnętrzne wraz z furtką. Żadnych elementów nie przewiduje się do ponownego wbudowania. Ilość: ogrodzenie z siatki plecionej - ca. 27,10 mb

słupki stalowe - 13 szt

ilość furtek o szerokości 100 cm - 1 szt.

2.2. Rozbiórka stóp fundamentowych, podmurówki

Należy rozebrać i wywieźć z terenu budowy gruz ze wszystkich stóp fundamentowych. Żadnych elementów nie przewiduje się do pozostawienia.

Ilość: - stóp fundamentowych - do 13 szt

- podmurówki (pref.) - ca. 24,50 mb

3. Wznoszenie ogrodzeń

3.1 Nowe ogrodzenie (stal ocynkowana ogniowo), należy zamontować w miejscu istniejącego.

Łączna długość ogrodzenia – 27,10 mb:

* + Słupki o wys. 230 cm - ca. 10 szt.

1. profil zamknięty 60x60x3 mm (stal ocynkowana ogniowo)
   * Panele o wym. 168cm x 284cm - ca. 9 szt.
2. rama z profili stalowych 60x40x3 mm ocynkowana ogniowo o wys. 1,68m i szer. 2,84m, stężona profilami stalowymi 30x20x3mm. Rozstaw słupków 60x60x3mm wynosi w osi 300 cm.

4. Roboty betonowe

4.1 Stopy fundamentowe

4.1.1. Formowanie masy betonowej: szalunki systemowe lub otwory wykonane wiertnicą

4.1.2. Górne płaszczyzny: zatarte na gładko.

4.1.3. Do betonowania należy użyć betonu towarowego, plastycznego lub gęstoplastycznego

C16/20 (B20) W4. W warunkach zimowych należy stosować beton z domieszkami.

4.1.4. Stopy fundamentowe o wymiarach 35x35x100 cm (lub min. Ø 35cm)

5. Podmurówka

5.1 Prefabrykaty zbrojone o wysokości 20 cm (285x20x6mm) + łączniki prefabrykowane

* 1. Wykonawca lub podwykonawca w celu realizacji zamówienia

zobowiązany jest zatrudniać:

1. stosownie do art. 29 ust. 3a [**ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r.**](https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/31906/Ustawa-z-dnia-22-czerwca-2016-r.-o-zmianie-ustawy-Prawo-zamowien-publicznych-oraz-niektorych-innych-ustaw.pdf) 3 pracowników bezpośrednio realizujących prace na terenie budowy, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
2. stosownie do art. 29 ust. 4 [**ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r.**](https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/31906/Ustawa-z-dnia-22-czerwca-2016-r.-o-zmianie-ustawy-Prawo-zamowien-publicznych-oraz-niektorych-innych-ustaw.pdf) 1 osobę bezrobotną w rozumieniu ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zatrudnioną na podstawie umowy cywilnoprawnej